**Παρουσίαση μαθήματος 15 Μαρτίου 2022**

Κατασκευή τελάρου για δοκίμια έργα νωπογραφίας ή sgrafitto (νωπό ξυστό )

Επιφάνια προσομοίωση επιχρίσματος τοιχοποιίας, διαστάσεων 37 Χ37εκ.

Εσωτερικό του τελάρου 30Χ30εκ. ,εφαρμογή τοποθέτηση ύαλο πλέγμα και εφαρμογή κονιάματος προσομοίωση πρώτο χέρι σοβά .

Δοσολογία ένα μέρος ασβέστη ένα μέρος άμμο ποταμίσια (για αμμοκονίαμά ψηλή) 1/5 του συνόλου τσιμέντο (προαιρετικά για καλύτερη αντοχή) .

Εικόνα που περιέχει κείμενο, άτομο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Υλικά:

Ξύλο τελάρου 2,5Χ3,5εκ.

Ύαλο πλέγμα 35Χ35εκ.

Άμμο ποταμίσια .

Ασβέστη υγρό.